

|  |
| --- |
| ROOM-HOUSE.COM |
| РУКОВОДСТВО по  ЗАГРУЗКЕ Room-House в xTER контейнере |
|  |

|  |
| --- |
| v1.34(C) Room-House.com 2023 |

Содержание

[1 Запуск Room-House](#_Toc465155182) 5

[1.1 Варианты запуска](#_Toc465155183) 5

[1.1.1](#_Toc465155184) На отдельном компьютере6

[1.1.2](#_Toc465155185) На виртуальной машине (VM)6

[1.2](#_Toc465155187) Настройка роутера8

[2 Host-компьютер Linux](#_Toc465155188) 8

[2.1](#_Toc465155189) Создание виртуальной машины с адаптером «Bridged»8

[2.2 Загрузка xTER](#_Toc465155192) 9

2.2.1 [В](#_Toc465155185)вод логина и пароля9

[3](#_Toc465155193) Host-компьютер Windows9


[3.1](#_Toc465155194) [Создание виртуальной машины](#_Toc465155195) с адаптером «NAT».. 11

# Запуск Room-House

**Room-House** представляет собой сетевой системный комплекс, для правильной работы которого необходимо подготовить компьютер, роутер и выполнить настройки согласно данной инструкции.

## Варианты запуска

Вы можете выбрать более подходящий для себя вариант запуска. В локальной сети (ЛС), например, внутри офиса — или у себя дома. Существует несколько возможных вариантов запуска **Room-House**. Все эти варианты предполагают, что у вас соединение через внешний **Static IP** адрес (см. картинку — если роутер показывает соединение с интернетом по «**Dynamic IP**» — обратитесь к провайдеру и попросите поменять на **Static IP**, что будет стоить в месяц немного дороже, чем **Dynamic IP**):



### На отдельном компьютере

Часто бывает, устаревшая техника простаивает без дела. Вы можете использовать такой старый компьютер или ноутбук как «House». Требования к нему:

* x86\_64 процессор, например, Intel или AMD.
* минимум 4 гигабайта оперативной памяти
* Ethernet адаптер 100/1000 Mbit
* SSD/NVMe/SATA диск ( неотформатированный), или с уже имеющейся файловой системой Linux и хотя бы с одним гигабайтом (1Gb) свободного места.
* Обычная USB флэшка, например, уже отформатированная для Windows


Такой компьютер уже стоит где-то в локальной сети и подключен к роутеру изнутри ЛС по Ethernet. Роутер обычно раздаёт внутренние IP адреса по DHCP. Необходимо **зарезервировать на роутере** для вашего компьютера какой-нибудь *фиксированный* локальный IP, который он всегда будет получать по DHCP (например, 192.168.0.10). Это нужно для статичного **пробрасывания портов** на House-компьютер с роутера(см. п. 1.2).

### На виртуальной машине (VM)


Если нет особой необходимости или нет возможности найти **отдельный компьютер** под «House», то можно довольно просто запустить R-H на виртуалке. Для этого пока годится только VirtualBox — скачайте версию этого популярного виртуализатора под вашу «host» операционную систему с сайта Oracle — например, для Windows, здесь: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> — и запустите инсталляцию. VB Extension Pack не нужен для **Room-House**, поэтому можете его не скачивать и не устанавливать. Версии 6.1 VirtualBox почти все подходят для R-H, поэтому не обязательно устанавливать самую последнюю версию VirtualBox, если у вас уже есть на host-компьютере более ранняя версия из серии 6.1.N. (N > 22)

## Настройка роутера

Основная задача данной настройки — это проброс портов («**port forwarding»**) с роутера на House-компьютер. То есть, роутер получает пакеты извне и перенаправляет их на House-компьютер по правилам, которые вы должны сами прописать. Для этого, идите в меню «админки» роутера в то место, где настройка «port forwarding» - оно может выглядеть, например, так:



или так:



Здесь пробросьте два TCP порта - 443 и 8443, и затем еще весь диапазон 1025-65535 UDP портов с роутера на House — в первом примере, «192.168.0.10» - это его адрес, а во втором примере он «192.168.1.201». Сохраните ваши новые правила проброса портов кнопкой «Save». В результате этой схемы, пакеты извне, пришедшие на указанные порты и static IP роутера (например, на «46.11.95.12»), будут оправлены на те же самые порты и локальный IP вашего House (т.е. «192.168.0.10» или «192.168.1.201»). Кроме указанных выше двух портов — 443 и 8443 (TCP) и диапазона 1025-65535 (UDP), для **Room-House** пробрасывать остальные порты не нужно. Конечно, номера у первых двух портов могут быть другими, в зависимости от того, какие они в настройках у конкретного прокси. Например, прокси для домена «room-house.com» перенаправит соответствующие https-запросы на ваш роутер именно на порты 443 и 8443 — но в принципе могут конечно быть и другие номера у портов. Что касается проброса диапазона 1025-65535 для UDP, нужно помнить, что это правило приведёт к тому, что ***все*** без исключения UDP пакеты из данного диапазона будут перенаправляться на один-единственный внутренний IP (т.е. на House) — и тогда не станет ли данное правило помехой для *других сервисов* в ЛС, использующих UDP? Ответ знаете только вы сами.

# Host-компьютер Linux

## Создание виртуальной машины с адаптером «Bridged»

Следующий скрипт создаёт на Linux host новую виртуальную машину с именем «RH» и с сетевым адаптером типа «Bridged». Перед запуском скрипта, скачайте файл «**loop\_rh.vdi**» из папки <https://github.com/kl3eo/room-house/tree/main/rh> и положите его в папку «**/opt**» на host, т.е. туда, где его найдёт скрипт. Также, замените в скрипте «**enp0s31f6**» на название *первого* Ethernet-интерфейса на вашем host-компьютере — того, который получил адрес в ЛС от роутера. (NB: посмотрите его командой «**ifconfig**» - возможно, он и единственный реальный интерфейс, если нет другого).

**#!/bin/bash**

**mkdir -p ~/VB && cd ~/VB**

**if [ -f /opt/loop\_rh.vdi ]; then**

**cp -a /opt/loop\_rh.vdi ./**

**else**

**echo File /opt/loop\_rh.vdi not found. Exiting**

**exit**

**fi**

**vboxmanage createvm --name RH --ostype RedHat\_64 --register --basefolder `pwd`**

**mv loop\_rh.vdi RH/ && cd RH**

**vboxmanage modifyvm RH --memory 4096 --cpus 2 --audio none --firmware efi --nic1 bridged --nictype1 virtio --bridgeadapter1 enp0s31f6**

**vboxmanage createmedium --filename 2G.vdi --size 2048**

**vboxmanage storagectl RH --name SATA --add sata**

**vboxmanage storageattach RH --storagectl SATA --medium loop\_rh.vdi --port 0 --type hdd**

**vboxmanage storageattach RH --storagectl SATA --medium 2G.vdi --port 1 --type hdd**

**vboxmanage modifyvm RH --boot1 disk --boot2 none --boot3 none --boot4 none**

**#end**

Если данный скрипт после запуска **отработает без ошибки**, то на консоли выйдет примерно так:

**Virtual machine 'RH' is created and registered.**

**UUID: d4fa50e1-55d6-45a9-bb4d-23bb7122b8c9**

**Settings file: '/home/alex/VB/RH/RH.vbox'**

**0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%**

**Medium created. UUID: c8580dce-ca78-4a07-bc08-ce009179295d**


Следите за ошибками! Если на консоли была ЛЮБАЯ ошибка при создании ВМ, то не думая удаляйте ЭТУ «плохую» машину вместе со всеми её файлами (опция «Remove/Delete all files» в меню), экономьте ваше время, и потм создавайте её заново, устранив причину ошибки.


Особенность этой виртуальной машины в том, что её сетевой адаптер получает свой IP адрес не от роутера по DHCP, а непосредственно во время загрузки контейнера «xTER» (см. ниже) от вас, т.е. **вы сами** должны указать его из числа свободных IP адресов своей локальной сети (см. ниже). Также в настройках «port forwarding» роутера (в отличие от многих других вариантов) нужно пробрасывать порты именно на ЭТОТ свободный IP адрес, а не на IP адрес host-компьютера данной VM! Это важный и тонкий момент. NB: не забыли включить «service vboxdrv start»? Перед запуском графического окна VB Manager, убедитесь, что «vboxdrv» уже активна: команда «service vboxdrv status» покажет, так ли это.

## Загрузка xTER

### Ввод логина и пароля

Через 3-4 сек после нажатия кнопки «Start», должен появиться «синий экран»: введите логин и пароль для скачки контейнера xTER — их вы получили у нас, а если ещё нет, просто зайдите на **club.room-house.com** и спросите у любого присутствующего в комнате «guru».



Обратите внимание, что в поле 3 этой же формы вы должны указать тот пока свободный IP адрес из ЛС, который теперь станет IP адресом вашей ВМ, ну а в поле 4 — IP адрес вашего роутера, и тоже в ЛС, а не внешний.

# Host-компьютер Windows

## Создание виртуальной машины с адаптером «NAT»